Esercitazione di Protezione civile "Lambro 2013"
Il 26 ottobre 2013, il Comune di Villasanta parteciperà ad un'esercitazione contro il rischio di esondazione del Lambro, su indicazione delle autorità provinciali e regionali di protezione civile.
Durante l'esercitazione che dovrà testare il sistema Comunale di Protezione Civile e la funzionalità del Piano di Emergenza Comunale, Provinciale e della Prefettura di Monza e Brianza, si terrà una prova di evacuazione, organizzata per preparare la popolazione in caso di vera emergenza.
Le aree coinvolte dall’esercitazione sul territorio di Villasanta saranno esclusivamente le seguenti:
•	Via Molino Sesto Giovane, Via Toti ;
•	Via Baracca, Montello e Regina Margherita, zona ponte si San Giorgio

La popolazione interessata sarà contattata direttamente da personale della Protezione Civile o della Polizia Locale per le informazioni operative.

Potrà essere consultato il piano di protezione civile all’apposito link sul sito del Comune di Villasanta. 
PROTEZIONE CIVILE  Protezione Civile e Piano d'Emergenza Comunale 

Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito www.cavodiotti.it relativamente ai lavori sulla diga di Pusiano che interesseranno il territorio per la durata di un anno.
Per informazioni contattare il Comandante della Polizia Locale  presso gli uffici di Via Confalonieri, 55 al numero tel. 039.23754.280 oppure via mail all’indirizzo:  “polizialocale@comune.villasanta.mb.it”

La manutenzione della diga di Pusiano
Il Cavo Diotti, è il canale artificiale attraverso cui viene alleggerita la portata del lago di Pusiano, fin dal 1812.
In pratica attraverso la regolazione delle paratoie del Diotti si possono determinare i livelli del lago e quindi quelli del fiume Lambro. 
I lavori di manutenzione del Cavo Diotti, una volta terminati, consentiranno, tra l’altro, di diminuire il livello di rischio da piene del Lambro, consentendo di gestire completamente gli oltre 18 milioni di metri cubi invasabili nel Lago di Pusiano e di evitare fenomeni di superamento delle paratoie (come invece accaduto nel 2002).
Per tutto il periodo dei lavori la diga resterà chiusa, quindi non sarà possibile scaricare nel canale l’acqua del bacino, che potrà defluire solo attraverso l’emissario naturale, il Lambro.
Per far fronte ai rischi derivanti da questa condizione – confrontabili con quelli a diga e canale funzionanti – le autorità interessate – Province e Prefetture, Comuni, Protezione civile regionale, Autorità di bacino – hanno già predisposto un Piano che si articolerà anche in esercitazioni come quella organizzata dal Comune di Monza.
Dopo oltre due secoli di esercizio, le normative in materia di sicurezza e gestione delle grandi dighe di interesse nazionale richiedono, con urgenza, importanti interventi di rifacimento delle opere di regolazione idraulica del lago, quindi della diga e del canale denominati Cavo Diotti. In assenza di manutenzione la legge impone l’apertura completa delle paratie, quindi la messa fuori legge della diga e del cavo esponendo il territorio monzese a rischi ben peggiori.
I lavori consisteranno nel riposizionamento e ridimensionamento delle paratoie di regolazione del lago, nella predisposizione di uno sgrigliatore, nel consolidamento del canale tombato di scarico ed in altri interventi minori.
Per la realizzazione di queste opere, a partire da dicembre 2013, la diga verrà posta fuori servizio, ovvero verrà chiuso il canale artificiale, per un periodo variabile tra i 9 e i 12 mesi, periodo durante il quale l’uscita delle acque del lago di Pusiano avverrà dal solo emissario naturale, il Lambro.
Per far fronte a questa nuova condizione, ancorchè temporanea, di chiusura del Cavo Diotti è stato predisposto, ed è in fase di avanzata discussione con gli Enti di governo del territorio e degli abitanti del lago di Pusiano e del fiume Lambro, il Piano di Protezione Civile che serve a comprendere le condizioni di gestione del lago durante la fase di cantiere degli interventi.
Tale piano verrà testato con una esercitazione programmata per la fine del mese di Ottobre, che interesserà contemporaneamente le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza e Milano, accomunate dal problema delle piene del Lambro.
Il lago di Pusiano potrà reggere fino a 1 metro aggiuntivo, per superare il quale ci vorranno eventi eccezionali o ordinari molto ravvicinati. Il rischio per Villasanta e dintorni sarà comunque confrontabile con quello a Cavo Diotti funzionante. Mancherà però la possibilità di modulare i flussi attraverso la diga.